附件一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品明细表** | | | | | |
| **产品主图** | **产品名称** | **规格** | **产品参数** | **数量** | **单位** |
| **公寓房间产品明细** | | | | | |
|  | 床 | 1500W\*2000D\*300/ 1000H | 面料采用优质头层牛皮,全实木内架，橡木内侧，立体角马。高弹锰钢五金脚。 | 1 | 张 |
|  | 床头柜 | 500W\*400D\*440H | 1、基材：采用吉林露水河E1级高密度中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.6mg/L密度≥760kg/m3,吸水膨胀率≤9%； 2、防潮、防水性能优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 4、家具色泽鲜艳、贵气十足，具有很强的时尚感； | 1 | 个 |
|  | 沙发 | 2150W\*900D\*800H | 材质：面料选用优质麻绒饰面。采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵（≥38kg/m³），达到国家阻燃标准。 内架采用全实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆PE编制布。 | 1 | 套 |
|  | 茶水柜 | 1200W\*400D\*800H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 1 | 个 |
|  |  | 1500W\*2000D\*200H | 1、竹碳纤维面料：净化空气;抗菌抑菌；具有良好的吸湿、放湿功能，自动调节人体湿度平衡;蓄热保暖。 2天然环保棕绿色环保，无甲醛、无异味、对肩椎、腰椎、颈椎病有良好的效果。 3、护脊邦尼尔弹簧：坚硬，弹力更强，采用2.3线大芯圆网设计。 | 1 | 张 |
| **八楼单人客房产品明细（5间单人房）** | | | | | |
|  | 床（含软包） | 1500W\*2000D\*300/ 900H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 5 | 张 |
|  | 席梦思床垫 | 1500W\*2000D\*200H | 1、竹碳纤维面料：净化空气;抗菌抑菌；具有良好的吸湿、放湿功能，自动调节人体湿度平衡;蓄热保暖。 2天然环保棕绿色环保，无甲醛、无异味、对肩椎、腰椎、颈椎病有良好的效果。 3、护脊邦尼尔弹簧：坚硬，弹力更强，采用2.3线大芯圆网设计。 | 5 | 张 |
|  | 床头柜 | 常规 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 10 | 个 |
|  | 更衣柜 | 1600W\*600D\*2400H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 5 | 组 |
|  | 沙发 | 单位：1020\*920\*780 三位：2020\*920\*780 | 材质：面料选用台湾“颐达麻绒”饰面。采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵（≥38kg/m³），达到国家阻燃标准。 内架采用全实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆PE编制布。 | 1 | 套 |
|  | 茶几 | 1200\*600\*430 | 台面采用钢化有色玻璃。脚架采用不锈钢金属方管，材料厚度大于1.5MM。 | 1 | 张 |
|  | 电视柜（壁挂式） | 1400W\*500D\*750H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 5 | 个 |
|  | 座椅 | 常规 | 面料选用台湾“颐达麻绒”饰面。采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。椅背采用多层板热压弯折，造型美观。脚架采用白蜡木实木制作，结实耐用。 | 5 | 把 |
| **八楼双人客房产品明细（2间双人房）** | | | | | |
|  |  | 1200W\*2000D\*300/ 900H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 2 | 张 |
|  | 席梦思床垫 | 1200W\*2000D\*200H | 1、竹碳纤维面料：净化空气;抗菌抑菌；具有良好的吸湿、放湿功能，自动调节人体湿度平衡;蓄热保暖。 2天然环保棕绿色环保，无甲醛、无异味、对肩椎、腰椎、颈椎病有良好的效果。 3、护脊邦尼尔弹簧：坚硬，弹力更强，采用2.3线大芯圆网设计。 | 2 | 张 |
|  | 床头柜 | 常规 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 2 | 个 |
|  | 电视柜（壁挂式） | 1200W\*500D\*750H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 2 | 个 |
|  | 座椅 | 常规 | 面料选用台湾“颐达麻绒”饰面。采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。椅背采用多层板热压弯折，造型美观。脚架采用白蜡木实木制作，结实耐用。 | 2 | 把 |
|  | 更衣柜 | 1600W\*600D\*2400H | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，静曲强度≥11MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.125mg/m³。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡、变色、起皱现象； 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。含挂衣杆等。 | 1 | 组 |
| **八楼客房床上用品产品明细（6间）** | | | | | |
|  | 床上三件套 | 床尺寸：1200W\*2000D | 纯棉40支，纯色 | 4 | 套 |
|  | 床上四件套 | 床尺寸：1800W\*2000D | 纯棉40支，纯色 2000\*2300 | 10 | 套 |
|  | 家纺棉被（冬款） | 棉被：1500\*2000重量：3KG | 面料采用100%纯棉制作，经磨毛工艺处理，绒毛短而浓密，触感舒适。内部填充物为羽丝绒，细密纤维锁定温度，形成稳定的保暖防寒层，能排除多余湿气和潮气。 | 2 | 套 |
| 棉被：1800\*2200重量：4KG | 5 | 套 |
| 家纺棉被（夏款） | 棉被：1500\*2000重量：1.5KG | 2 | 套 |
| 棉被：1800\*2200重量：2KG | 5 | 套 |
|  | 家纺床垫子 | 床褥：1200\*2000 | 面料采用100%纯棉制作，经磨毛工艺处理，绒毛短而浓密，触感舒适。内部填充物为羽丝绒，细密纤维锁定温度，形成稳定的保暖防寒层，能排除多余湿气和潮气。 | 2 | 套 |
| 床褥：1500\*2000 | 5 | 套 |
|  | 枕头 | 450\*700 | 枕中部填充决明子、荞麦壳，软硬适中，对颈部有良好的承托作用。 | 12 | 只 |
|  | 枕头 | 450\*700 | 面料采用100%纯棉制作，经磨毛工艺处理，绒毛短而浓密，触感舒适。内部填充物为羽丝绒，细密纤维锁定温度，形成稳定的保暖防寒层，能排除多余湿气和潮气。 | 6 | 只 |
|  | 三菱冰箱 | 两门1451\*577\*545 | 二级节能能效，需冷藏及冷冻等功能，双室双温，环保省电。 | 1 | 台 |
|  | 创维SKYWORTH电视机 | 43英寸 | 创维（SKYWORTH）43A5 Pro 43英寸 4K超高清 WiFi6 超薄智慧屏 5G双频远场语音护眼全面屏 2+16G 游戏电视 | 1 | 台 |
|  | 小天鹅洗衣机10KG | 595W\*530D\*850H | 一级节能能效，全自动滚筒洗衣机，需要除螨功能，洗涤宿舍床上用品，衣物等。（含洗衣机水龙头水管等配件） | 2 | 台 |
|  | 洗衣机底座 | 480-660W\*15-25H | 高度可以调节，底座需伸缩结构，结实耐用。 | 2 | 套 |